杨工，您会收到两块Q890的板，分别是20mm和30mm厚，大小均为300\*450mm。

需要您按照cad的图纸进行机加工，图纸如有表达不清，请及时联系我（18817871003）。

由于试件数量居多，望能将试件按照下表红色部分进行编号，最后20mm钢板加工16个试件，30mm钢板加工12个试件，共计28个试件，谢谢。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20mmQ890试件机加工部分 | | | | |
| 板号 | 编号 | 钢材牌号 | 厚度（mm) | 比例 |
| 1 | 2A-1 | Q890 | 20 | 1 |
| 1 | 2A-2 | Q890 | 20 | 1 |
| 1 | 2A-3 | Q890 | 20 | 1 |
| 1 | 2A-4 | Q890 | 20 | 1 |
| 1 | 2B-1 | Q890 | 20 | 1.5 |
| 1 | 2B-2 | Q890 | 20 | 1.5 |
| 1 | 2B-3 | Q890 | 20 | 1.5 |
| 1 | 2B-4 | Q890 | 20 | 1.5 |
| 1 | 2C-1 | Q890 | 20 | 2 |
| 1 | 2C-2 | Q890 | 20 | 2 |
| 1 | 2C-3 | Q890 | 20 | 2 |
| 1 | 2C-4 | Q890 | 20 | 2 |
| 1 | 2D-1 | Q890 | 20 | 3 |
| 1 | 2D-2 | Q890 | 20 | 3 |
| 1 | 2D-3 | Q890 | 20 | 3 |
| 1 | 2D-4 | Q890 | 20 | 3 |
| 共计 | 16个试件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30mmQ890试件机加工部分 | | | | |
| 板号 | 编号 | 钢材牌号 | 厚度（mm) | 比例 |
| 15 | 3A-1 | Q890 | 30 | 1 |
| 15 | 3A-2 | Q890 | 30 | 1 |
| 15 | 3A-3 | Q890 | 30 | 1 |
| 15 | 3B-1 | Q890 | 30 | 1.5 |
| 15 | 3B-2 | Q890 | 30 | 1.5 |
| 15 | 3B-3 | Q890 | 30 | 1.5 |
| 15 | 3C-1 | Q890 | 30 | 2 |
| 15 | 3C-2 | Q890 | 30 | 2 |
| 15 | 3C-3 | Q890 | 30 | 2 |
| 15 | 3D-1 | Q890 | 30 | 3 |
| 15 | 3D-2 | Q890 | 30 | 3 |
| 15 | 3D-3 | Q890 | 30 | 3 |
| 共计 | 12个试件 | | | |